\section{PWM}

\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 6: LED Dimmen}
    \begin{itemize}
        \item Ein Mikrocontroller kann einen Ausgang nur ein oder ausschalten
        \item Dimmen durch schnelles Ein-und Ausschalten
        \item Helligkeit durch Ein- und Auszeit variieren = \textbf{P}uls\textbf{W}eiten\textbf{M}odulation
        \item Die PWM ist in der Hardware fest eingebaut und kann an den Pins 3, 5, 6, 9, 10, und 11 verwendet werden
    \end{itemize}
    
    %Hier PWM bild, zb von mikrocontroller.net. copyright?? http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation
\end{frame}

\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 6: LED Dimmen}
    \textbf{Aufgabe:} Ersetze das Ausschalten der LED durch eine Dimmung
    \begin{itemize}
        \item Stelle sicher, dass die LED an Pin 3, 5, 6, 9, 10, oder 11 angeschlossen ist. Ansonsten anpassen
        \item Ersetze das \texttt{digitalWrite(PIN,LOW)} durch ein \texttt{analogWrite(PIN,\textcolor{blue}{Wert})}
        \item Der zweite parameter \textcolor{blue}{\texttt{Wert}} gibt die Helligkeit an und kann zwischen 0 und 255 liegen. 0=Aus, 255=An
        \item Teste das Programm mit verschiedenen Werten
    \end{itemize}
    
    
\end{frame}


% vim: ts=4:sts=4:sw=4:et
