\section{LED Dimmen}

\begin{frame}
    \frametitle{LED Dimmen}
    \begin{itemize}
        \item ein Mikrocontroller kann einen Ausgang \textbf{nur} ein (5V) oder ausschalten (0V)
        \item Dimmen durch schnelles Ein-und Ausschalten
        \item Helligkeit durch Ein- und Auszeit variieren = \textbf{P}uls\textbf{W}eiten\textbf{M}odulation
        \item die PWM ist in der Hardware fest eingebaut und kann an den Pins 3, 5, 6, 9, 10, und 11 verwendet werden
        \pause
        \item Befehl: \texttt{analogWrite(PIN,\textcolor{blue}{Wert})}
        \item der zweite parameter \textcolor{blue}{\texttt{Wert}} gibt die Helligkeit an und kann zwischen 0 und 255 liegen. 0=Aus, 255=An
    \end{itemize}
    
\end{frame}

\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 7: LED Dimmen}
    \begin{block}{Aufgabe}
        \textbf{Ziel:} Dimme die LED, statt sie auszuschalten
        \begin{itemize}
            \item stelle sicher, dass die LED an einen PWM-fähigen Pin 3, 5, 6, 9, 10, oder 11 angeschlossen ist. Falls nicht, anpassen!
            \item ersetze das \texttt{digitalWrite(PIN,LOW)} durch ein \texttt{analogWrite(PIN,\textcolor{blue}{Wert})}, \textcolor{blue}{Wert} zwischen 0 und 255
        \end{itemize}
    \end{block}
    
    
\end{frame}

\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 7: LED Dimmen}
    
    \begin{block}{}
        \begin{itemize}
        \item speichere die Aufgabe unter dem Namen \texttt{Workshop\_Teil\_1}
        \item entferne die Bauteile vom Steckbrett
        \end{itemize}
    \end{block}
    
\end{frame}


% vim: ts=4:sts=4:sw=4:et
