\section{LED ansteuern}

\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 1: Die blinkende LED}
    \begin{center}
        %\includegraphics[width=\textwidth,height=0.8\textheight,keepaspectratio]
        %    {bilder/a1_arduino_led.png} %bild von arduino mit leuchtender led
    \end{center}
\end{frame}


\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 1: Die blinkende LED}
    \begin{block}{}
        \centering
        Livedemo
    \end{block}

    %blink code livecoden

    %void setup(){
    %   pinMode(13, OUTPUT);
    %}
    %void loop(){
    %   digitalWrite(13, HIGH);
    %   delay(1000);
    %   digitalWrite(13,LOW);
    %   delay(1000);
    %}
\end{frame}


\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 1: Die blinkende LED}
    \begin{description}
        \item[setup() :] Wird einmal beim Start ausgeführt
        \item[loop() :] Wird kontinuierlich aufgerufen
        \item[pinMode(PIN,wert) :] Legt einen Pin als Ein- oder Ausgang fest
        \item[digitalWrite(PIN,wert) :] Schreibt digitalen Wert (HIGH oder LOW) auf den Ausgang
        \item[delay(zeit) :] Pausiert das Ausführen für x Millisekunden
    \end{description}
\end{frame}


\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 2: Das Shield}
    \begin{center}
        % \includegraphics[width=\textwidth,height=0.8\textheight,keepaspectratio]
        %     {bilder/a2_arduino_shield.png} %bild vom schild
    \end{center}
\end{frame}


\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 2: Das Shield, Mini-Breadboard}
    \begin{center}
        \includegraphics[width=\textwidth,height=0.8\textheight,keepaspectratio]
           {bilder/a2_breadboard.png} %grafik schematisch von brotbrett
    \end{center}
\end{frame}


\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 2: Das Shield, Verkabelung}
    \begin{center}
        \includegraphics[width=\textwidth,height=0.8\textheight,keepaspectratio]
            {bilder/a2_breadboard_led.png} %grafik schematisch von brotbrett
    \end{center}
\end{frame}


% vim: ts=4:sts=4:sw=4:et
