(module 2Pin_4mm_w_clipconnector (layer F.Cu) (tedit 5BC4A3D8)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 2Pin_4mm_w_clipconnector (at 0 -7.62) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 5.08 -2.54) (end 5.08 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 3.81) (end -5.08 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 3.81) (end -5.08 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -3.81) (end -3.81 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 -3.81) (end -3.81 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 -5.08) (end 3.81 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 -5.08) (end 3.81 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 -3.81) (end 5.08 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -3.81) (end 5.08 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 2 0 90) (size 4.5 2.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -2 0 90) (size 4.5 2.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
