(module Connector_PCBEdge:BUS_PCIexpress (layer F.Cu) (tedit 5C5474B3)
  (descr "PCIexpress Bus Edge Connector")
  (tags "PCIexpress Bus Edge Connector")
  (attr virtual)
  (fp_text reference J3 (at 5.05 -3.31) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Conn_02x18_Row_Letter_First (at 16.48 -3.31) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 19.95 4.05) (end -0.95 4.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 19.95 4.05) (end 19.95 -5.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 -5.45) (end -0.95 4.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.95 -5.45) (end 19.95 -5.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 19.7 -2) (end 19.7 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.4 -2) (end 12.4 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.4 3.8) (end 19.7 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 19.7 -2) (end 12.4 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.7 3.8) (end -0.7 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.6 3.8) (end -0.7 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.6 -2) (end 10.6 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.7 -2) (end 10.6 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.4 -5.2) (end 12.4 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.6 -5.2) (end 12.4 -5.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 10.6 -2) (end 10.6 -5.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 9.5 0.662) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad "" connect oval (at 1 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 19 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 18 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 13 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 10 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 17 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 14 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 2 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 16 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 15 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 9 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 8 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 7 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 6 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 5 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 4 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect oval (at 3 2.8 90) (size 0.65 0.65) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad "" connect circle (at 1 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 17 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 16 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 15 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 14 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 13 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 0 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 10 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 9 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 8 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 7 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 6 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 5 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 4 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 3 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 2 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 13 connect rect (at 14 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 12 connect rect (at 13 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 18 connect rect (at 19 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 17 connect rect (at 18 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 16 connect rect (at 17 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 15 connect rect (at 16 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 14 connect rect (at 15 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 11 connect rect (at 10 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 10 connect rect (at 9 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 9 connect rect (at 8 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 8 connect rect (at 7 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 7 connect rect (at 6 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 6 connect rect (at 5 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5 connect rect (at 4 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4 connect rect (at 3 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 connect rect (at 2 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 1 0.5) (size 0.65 4.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 connect rect (at 0 0) (size 0.65 3.6) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 24 connect rect (at 14 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 25 connect rect (at 13 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 19 connect rect (at 19 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 20 connect rect (at 18 0) (size 0.65 3.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 21 connect rect (at 17 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 22 connect rect (at 16 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 23 connect rect (at 15 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 26 connect rect (at 10 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 27 connect rect (at 9 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 28 connect rect (at 8 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 29 connect rect (at 7 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 30 connect rect (at 6 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 31 connect rect (at 5 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 32 connect rect (at 4 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 33 connect rect (at 3 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 34 connect rect (at 2 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 35 connect rect (at 1 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 36 connect rect (at 0 0.5) (size 0.65 4.6) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" connect circle (at 19 2.8) (size 0.65 0.65) (layers F.Cu F.Mask))
)
