(module Schroff_69001-908_Male (layer F.Cu) (tedit 5CD47B9E)
  (fp_text reference REF** (at 0 -11) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Schroff_69001-908_Male (at 1 -7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -45 -9) (end 45 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -45 -2) (end -45 -9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -40 -2) (end -45 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -40 -4) (end -40 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 40 -4) (end -40 -4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 40 -2) (end 40 -4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 45 -2) (end 40 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 45 -9) (end 45 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 42.5 -5) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -42.5 -5) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 37.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 32.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 30 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 27.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 25 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 22.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 20 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 17.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 15 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 12.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 10 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 5 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 2.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -2.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -5 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -10 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -12.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -15 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -17.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -20 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -22.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -25 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -27.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -30 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -32.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -37.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
