\section{prellende Taster}


\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 5: Ein/Aus Taster}
    \textbf{Ziel}: LED bei Tasterdruck ein bzw ausschalten
    \begin{itemize}
        \item Statt die LED bei gedrücktem Taster einzuschalten, soll ihr Zustand geändert werden
        \item Der aktuelle Zustand der LED kann wie beim Taster mit \texttt{digitalRead(PIN)} gelesen werden
        \item Wenn LED An, schalte sie Aus. Wenn LED aus, schalte die An. 
        
        \textit{Tipp}: if-Anweisung
        
        %Hier dann Livecoden
        \pause Einfaches ''Entprellen'' durch delay mit z.B. 500 Millisekunden
    \end{itemize}
\end{frame}


% vim: ts=4:sts=4:sw=4:et
