\section{prellende Taster}


\begin{frame}
    \frametitle{Aufgabe 6: Ein/Aus Taster}
    \begin{block}{Aufgabe}
    \textbf{Ziel}: LED bei Tasterdruck ein bzw ausschalten
    \begin{itemize}
        \item statt die LED bei gedrücktem Taster auszuschalten, soll ihr Zustand geändert werden
        \item der aktuelle Zustand der LED muss nun in einer Variable gespeichert werden. \textbf{Tipp:} Variable noch vor \texttt{setup()} deklarieren
        \item wenn LED an, schalte sie aus. Wenn LED aus, schalte sie an. 
        \item gib bei jedem Schaltvorgang einen Hinweis aus
        \item der Arduino ist zu schnell, nutze ein Delay am Ende des Loops
        
    \end{itemize}
    \end{block}
\end{frame}


% vim: ts=4:sts=4:sw=4:et
